Void setup() {

pinMode(2,INPUT);

pinMode(3,OUTPUT);

}

Void loop(){

If (digitalRead(2)==HIGH)

{

digitalWrite(3,HIGH);

delay(2);

digitalWrite(3,LOW);

delay(2);

}

}